***Tip echipament***: **Stivuitor TOYOTA TONERO DELUXE ( Diesel )**

 **Model**: **02-8FDF20**

 **Serie 64521**

 **An 2017**

 **Ore 11970**

Echipamentele industriale Toyota sunt recunoscute la nivel mondial ca fiind lideri la calitatea echipamentelor si fiabilitata motoarelor.

Revizia si Inspectia Tehnica ( ISCIR ) efectuata pe data de 09 septembrie 2024

Acest stivuitor poate fi vizionat in Pitesti.

**Specificatii tehnice :**

Durata medie de functionare 40.000 ore

Greutate 3290 Kg

Capacitate de ridicare 2T

Inaltimea la ridicare 4m

Anvelope standard SE4

Putere motor 36KW

Cuplu maxim 150/2000 Nm

Centru de greutate 500mm

Tipul de transmisie Automata W

Latimea totala 1150mm

Raza de intoarcere 2m

Viteza de deplasare cu/fara incarcatura 19/17.5 Km/h

Tip de motor 1DZIII

Numar de cilindrii 4

Nivel de emisii IIIA

**Siguranta**: SAS (System of Active Stability

Sistem de blocare a oscilarii puntii spate, pentru stabilitate laterala marita, ce reduce riscul de rasturnare

 Limitare automata a inclinarii fata si spate a catargului, in functie de sarcina si inaltimea de ridicare

 Sistem de pozitionare automata a furcilor in pozitie orizontala

 Sistem de sincronizare a pozitiei volanului cu pozitia rotilor de directie

 Sistem de prevenire a utilizarii functiilor hidraulice atunci cand nu este pus contactul

 Sistem de sesizare a prezentei operatorului, care impiedica folosirea functiilor hidraulice atunci cand operatorul nu este pe scaun

 Scaun cu brate laterale si centura de siguranta

 Inaltime redusa a panoului de bord, ce permite vederea varfurilor furcilor

 Deschideri largi in partea superioara a cabinei, pentru vizibilitate marita la inaltime

 Ramforsari in catarg pozitionate in afara campului vizual, pentru o vizibilitate imbunatatita

**Dimensiuni**:

 Catarg: Duplex

 h1 - inaltimea catargului restrans 2245mm

 h2 - inaltimea libera de ridicare (free lift) 150mm

 h23 - inaltimea maxima de ridicare 3500mm

 h4 - inaltimea catargului extins 4750mm

 l - lungime furci 1150mm

 Sistem de deplasare laterala a furcilor (sideshift) incorporat

 h6 - inaltimea cabinei 2110mm

 Ast - latime minima culoar de lucru (palet 800x1200mm

 manipulat pe latura scurta) 4070mm

**Dotari pentru varianta DELUXE ( nivelul maxim de echipare ) :**

 Girofaruri

 Avertizor acustic pentru mersul inapoi

 Faruri de lucru, stopuri frana si lumini de mers inapoi

 Gratar pentru sprijinire marfii

 Cabina Deluxe ( inchisa ermetic )

 Sistem de caldura pe diferite trepte

 Aer conditionat

 Casetofon

 Trapa

 Scaun confort pe perne de aer ajustabil

 Display electronic

 Pornire cu cod

 Servodirectie electrica ( manevrabilitate foarte usoara a volanului )

**Productivitate**: Cele mai bune performante din clasa sa de echipamente (conform ciclului VDI 2198):

 Viteza maxima de deplasare 19,0 km/h

 Viteza maxima de ridicare a furcilor 0,66 m/s

 Motor Toyota 1DZ III, 2486cm3, 41kW, special proiectat si construit pentru stivuitoare

 Toyota Electronic Fuel Control

 Sistem de dispunere a pedalelor similar cu cel auto

 Cauciucuri superelastie

**Confort**: Solutii constructive care ajuta la cresterea eficientei si sigurantei in operare:

 Treapta de acces larga, la inaltime mica de la sol si maner pe stalpul cabinei, pentru accesul rapid si sigur

 Coloana de directie ajustabila, volan de diametru redus (300mm).

 Display electronic, cu afisarea principalilor parametrii functionali

 Nivel redus de zgomot si de vibratii

 Aer conditionat AC

 Sistem de caldura

 Casetofon

 **Durabilitate**:

* Sasiu robust, fara componente de plastic in zonele expuse distrugerii
* Conectori protejati la umezeala
* Unitatea de control electronic complet capsulata
* Garantia oferita de cel mai eficient sistem de productie, Toyota Production System (TPS)

**Mediu** :

* Motor ce respecta toate normele in vigoare (EC97/68, IIIa 2008/01/01)
* Eliminarea utilizarii azbestului, cadmiului, mercurului si a altor substante nocive
* Tonero este 99% reciclabil
* Toate fabricile si toti subfurnizorii au certificare ISO 14001

**Pret** vanzare **Pentru 1 buc. 02-8FDF20 13.500 Euro + TVA**

Pretul este exprimat in euro si cuprinde toate taxele.

 **Pret** inchiriat **1.000 Euro + TVA** / Luna

**Garantie**: Garantia acordata este de 3 luni sau 250 de ore de functionare de la data punerii in functiune. Garantia se aplica utilajelor ce sunt folosite corespunzator recomandarilor producatorului, cuprinse in Manualul de Operare si Intretinere precum si prescriptiilor date de personalul de asistenta tehnica al Toyota Material Handling Romania.

**Servicii incluse**: Punerea in functiune a echipamentului si instruirea operatorilor pentru utilizare si intretinere de catre tehnicienii Toyota Romania la sediul dvs.

 Livrare Registrul de Evidenta, Carte Tehnica ISCIR si Manual de Operare in limba romana.

**Optional, constra cost, se poate oferi transport la locatie oriunde in tara.**

**Service**: Asistenta tehnica în perioada de garantie si in afara garantiei, precum si service-ul sunt asigurate de catre personalul de service Toyota Material Handling Romania, la sediul dvs.

 Service-ul este asigurat de peste 50 de tehnicieni de service, din peste 20 de locatii care acopera toata tara. Tehnicienii de service dispun de ateliere mobile complet echipate si dispun de un stoc generos de piese de schimb.

**Valabilitate**: Oferta este valabila in limita stocului disponibil

Cu speranta ca oferta noastra raspunde asteptarilor dvs., va rugam sa ne contactati daca sunt neclaritati sau daca aveti nevoie de informatii suplimentare.

Cu respect,

Cristian Rada ( Reprezentant vanzari )

Construct Automotive Tools

Telefon : 0738 315 558